**Πίνακας αντιστοίχισης Συχνότητας Μνήμης & Ρυθμού Μετάδοσης Δεδομένων PC-Rating**

|  |  |
| --- | --- |
| **Συχνότητα Μνήμης (Mhz)** | **Ρυθμός Μετάδοσης Δεδομένων (MBytes/sec)** |
| **DDR - 266** | **PC -** |
| **DDR – 333** | **PC –** |
| **DDR – 400** | **PC –** |
| **DDR2 – 533** | **PC2 –** |
| **DDR2 – 667** | **PC2 -** |
| **DDR2 – 800** | **PC2 -** |
| **DDR3 – 800** | **PC3 -** |
| **DDR3 - 1066** | **PC3 -** |
| **DDR3 – 1333** | **PC3 -** |
| **DDR3 – 1600** | **PC3 -** |
| **DDR3 – 1866** | **PC3 -** |
| **DDR3 - 2133** | **PC3 -** |
| **DDR3 – 2800** | **PC3 -** |