Δ/νση Δικτύου = 192.168.31.12 31: 00011111

AND 255.255.252.0 252: 11111100

 192.168.28.0 28: 00011100

Μάσκα: 11111111.11111111.11111100.00000000

Δικτύου: 11000000.10101000.00011100.00000000

 Net id Host id

Εκπομπής:11000000.10101000.00011111.11111111

 192. 168. 31. 255

Host: 192.168.28.1 – 192.168.31.254