**BOOTING – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ**

1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ- POWER ON
2. CPU ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΤΟ **BIOS** ΑΠΟ ΤΗΝ RAM
3. TO BIOS ΕΚΤΕΛΕΙ ΤΟ **POST** (POWER ON SELF TEST )
4. TO POST ΕΛΕΓΧΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
5. ΤΟ BIOS ΦΟΡΤΩΝΕΙ ΤΟ **MBR** (MASTER BOOT RECORD ) ΣΤΗΝ RAM
6. TO MBR ΦΟΡΤΩΝΕΙ ΤΟ BOOTLOADER ΣΤΗΝ RAM
7. TO **BOOTLOADER** ΦΟΡΤΩΝΕΙ ΤΟ O/S ΣΤΗΝ RAM

0